[bookmark: _GoBack]Информация, необходимая для определения типа, кол-ва документов и стоимости работ по оценке соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 032/2013
 
	Наименование оборудования/ изготовитель
	Тип, марка, модель 
	Материал, из которого сделано оборудование (для арматуры, трубопроводов, элементов оборудования и трубопроводов)
	Код ТН ВЭД
	Рабочая среда (жидкость, газ, пар), температура рабочей среды (максимальная температура воды для водогрейных котлов)
	Группа рабочей среды (1 или 2) см. примечание
	Диаметр номинальный (для арматуры, трубопроводов), мм
	Вместимость (для сосуда, котла), м3
	Расчетное давление, Бар
	Доизготовление оборудования осуществляется 
по месту 
эксплуатации с помощью 
неразъемных соединений 
(да/нет)

	Фитинг PANAM PFC-M10-8G-SS, 10MM OD x 1/2" внутр.
	PFC-M10-8G- SS
	Нержавеющая сталь
	7307291008
	-
	Группа 2
	Проходное сечение 10 мм
	-
	669 бар
	нет

	Штуцер приварной PANAM PFC-8TBW-8N-SS, 1/2" внутр
	PFC-8TBW- 8G-SS
	Нержавеющая сталь
	
7307291008
	-
	Группа 2
	Проходное сечение 15 мм
	-
	669 бар
	нет

	тройник PANAM PMBT-06-6N-SS, 3/8" OD x 3/8" OD x 3/8" NPT внешн.
	PMBT-06-6N- SS
	Нержавеющая сталь
	7307291008
	-
	Группа 2
	Проходное сечение 12 мм
	-
	669 бар
	нет

	Комплект гаек и колец PANAM PNFS-06-SS, 3/8" OD
	PNFS-06-SS
	Нержавеющая сталь
	7318163009
	-
	Группа 2
	-
	-
	-
	нет

	Тройник PANAM PUT-06-SS,  3/8" OD
	PUT-06-SS
	Нержавеющая сталь
	7307298009
	-
	Группа 2
	Проходное сечение 12 мм
	-
	669 бар
	нет

	муфта соединительная PANAM PU-06-SS, 3/8" OD
	PU-06-SS
	Нержавеющая сталь
	7307298009
	               -
	Группа 2
	Проходное сечение 12 мм
	-
	669 бар
	нет

	Труба PANAM SSST10x1,5, нерж. сталь 316L
	SSST10x1,5
	Нержавеющая сталь
	7304410008
	-
	Группа 2
	Проходное сечение 10 мм
	-
	669 бар
	нет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание:
группа 1: рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей;
группа 2: все прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;

